# アイロンプリントをよりよく使うために

2021.06.30版

# この内容は、お客様に安心して使ってもらえるように、販売商品に同梱できる内容をご用意しました。

# お客様のオリジナルの用紙に必要な文章を選び、印刷をしてください。

現在写真は準備中のため、文字のみとなっております。ご了承ください

# **■シートの販売をされる方向け**

**カッティングタイプのアイロンプリントカス取り加工時のポイント**

1. カス取りの際は、針やピンセットをご利用下さい
2. 鋭角側を避けながらゆっくりと剥がしてください
3. カス取りしづらい時は、少し温めたアイロン台の上で剥がすと剥がしやすくなります  
   ※温めすぎると、剥がれやすくなりすぎるためご注意ください
4. 間違えて剥がしてしまった場合は、ゆっくり戻してください  
   ※糊がついた離けい紙に限る

**プレス加工時のポイント**

1. 指定の温度で加工してください
2. 圧力を満遍なくかけてください

ポイント１：腕を伸ばし、垂直に体重をかける

ポイント２：加工の際、アイロンの向きを何度か変える

1. 全体を各15秒程プレスしてください
2. コードレスは温度が下がりやすいため、適度に台座に戻して温度を上げてください
3. 離けい紙を剥がした後、プレスを仕直す場合、直接シートにアイロンを当てず、クッキングシート（シリコンペーパー）を間に挟んでください
4. 加工後は糊が定着していませんので、24時間以内は伸ばしたり、洗濯したりしないでください
5. 対応する生地に加工をお願いいたします  
   特に温度変化に弱い生地への加工は控えてください

# **■シートの販売、加工品の販売をする方向け**

**洗濯や取扱いのポイント**

1. 乾燥機は熱により剥がれる場合がありますので、使わないでください
2. ドライクリーニングは剥がれる場合がありますのでおこなわないでください
3. 洗濯時は裏返しにして洗ってください。劣化や剥がれをおさえることができます
4. 洗濯の水温は常温でご利用ください
5. 直接アイロンを当てないでください。シートやアイロンを傷める場合があります。  
   アイロンをかける場合、クッキングシート（シリコンペーパー）、またはあて布の上からアイロンを当ててください。